pH 12

Активная пена      "ECO FOAM" 

Способ применения: 
1. Охладите поверхность перед нанесением состава. 
2. Настройте оборудование на подачу состава:
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Разведение для пеногенератора  1:20 – 1:40 
Пенная насадка 1:1 -1:3 
Дозатрон 4-5%

3. Нанесите состав на автомобиль по направлению снизу вверх, чтобы сильно загрязненные участки повторно прорабатывались стеканием состава. 
4. Подождите 2-3 минуты после нанесения. Не допускайте высыхания состава на поверхности! 
5. Смойте водой при помощи АВД. Не наносить на горячие поверхности автомобиля! Перед разведением обязательно взболтать!


Наш сайт WWW.CUSTOM.SU 
По вопросам сотрудничества писать на team@custom.su          звонить: 8 (499) 390-25-28
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